|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY** | | | *OPIS PREDMETU ZÁKAZKY* | Dodanie a výmena interiérových dverných protipožiarnych systémov | | | | | | |
| **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY** | | | | | |
| **Kvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | | |
| Kvantifikovateľné technické vlastnosti | | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota technickej vlastnosti |
| **dodanie a výmena IDPS** | | celkový počet |  |  | 8 |
| **1.** | **objekt VO – suterén** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS** | | celkový počet |  |  | 2 |
| **2.** | **objekt VO – 2. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS** | | celkový počet |  |  | 2 |
| **3.** | **objekt VO – 3. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS** | | celkový počet |  |  | 2 |
| **4.** | **objekt VO – 4. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS** | | celkový počet |  |  | 2 |
| **dodanie a výmena IDPS – rozsah požadovaných činností** | | | | | |
| **1.** | demontáž pôvodných konštrukcií IDPS | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **2.** | zameranie priestorov podlaží objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcie IDPS | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **3.** | dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcie IDPS spolu s príslušenstvom | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **4.** | omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcie IDPS | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **5.** | nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **6.** | upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **7.** | odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **8.** | dodanie dokumentácie v rozsahu:   1. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, 2. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS, 3. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu), 4. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **9.** | bezplatný záručný servis po dobu **24** mesiacov v rozsahu:   1. oprava vzniknutého poruchového stavu na konštrukcii IDPS, 2. vystavenie servisného protokolu, ktorý bude obsahovať:   1. identifikačné údaje o dodávateľskej organizácii a odborne spôsobilej osobe (pozn.: servisný technik), ktorá vykonala servisný zásah,  2. popis vzniknutého poruchového stavu,  3. časový údaj o trvaní servisného zásahu,  4. rozsah servisnej činnosti, resp. opravy,  5. súpis komponentov a inštalačného materiálu, ktoré boli vymenené, použité, resp. opravené,  6. prehlásenie servisného technika o bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia po vykonaní servisného zásahu.  **Pozn.:** Neoddeliteľnou súčasťou bezplatného záručného servisu sú aj dopravné náklady, odvoz a likvidácia zostatkového materiálu z vykonaných opráv vzniknutých poruchových stavov a ďalšie náklady vzniknuté pri realizácii bezplatného záručného servisu. | celkové množstvo |  |  | 8 |
| **1.** | **objekt VO – suterén** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS – konštrukcia, odolnosť, rozmery, vlastnosti, konštrukčné prvky, dokumentácia, resp. ich ekvivalenty vrátane rozsahu požadovaných činností** | | | | | |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 030** mm a šírkou max. **1 540** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním pravým** s výškou max. **1 947** mm a šírkou max. **966** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **1 947** mm a šírkou max. **574** mm v množstve **1** ks, 3. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 4. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 45**, resp. jej ekvivalentom, 5. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 6. uzatváraním kľučka – kľučka (ďalej len „K + K“) v množstve **1** ks, 7. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 8. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 9. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 10. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 030** mm a šírkou max. **1 540** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním ľavým** s výškou max. **1 947** mm a šírkou max. **966** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **1 947** mm a šírkou max. **574** mm v množstve **1** ks, 3. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 4. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 45**, resp. jej ekvivalentom, 5. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 6. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 7. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 8. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 9. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 10. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| demontáž pôvodných konštrukcií IDPS | | jv |  |  | 2 |
| zameranie priestorov **suterénu** objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcie IDPS spolu s príslušenstvom | | jv |  |  | 2 |
| omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS | | jv |  |  | 2 |
| upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach | | jv |  |  | 2 |
| odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu | | jv |  |  | 2 |
| dodanie dokumentácie v rozsahu:  a. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,  b. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS,  c. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu),  d. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. | | sada |  |  | 2 |
| **2.** | **objekt VO – 2. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS – konštrukcia, odolnosť, rozmery, vlastnosti, konštrukčné prvky, dokumentácia, resp. ich ekvivalenty vrátane rozsahu požadovaných činností** | | | | | |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním pravým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným **bočným** svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným **horným** svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 4**5, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním ľavým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným bočným svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným horným svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 45**, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| demontáž pôvodných IDPS | | jv |  |  | 2 |
| zameranie priestorov **2. podlažia** objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcie IDPS spolu s príslušenstvom | | jv |  |  | 2 |
| omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS | | jv |  |  | 2 |
| upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach | | jv |  |  | 2 |
| odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu | | jv |  |  | 2 |
| dodanie dokumentácie v rozsahu:  a. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,  b. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS,  c. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu),  d. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. | | sada |  |  | 2 |
| **3.** | **objekt VO – 3. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS – konštrukcia, odolnosť, rozmery, vlastnosti, konštrukčné prvky, dokumentácia, resp. ich ekvivalenty vrátane rozsahu požadovaných činností** | | | | | |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním pravým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným **bočným** svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným **horným** svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 4**5, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním ľavým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným bočným svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným horným svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 45**, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| demontáž pôvodných IDPS | | jv |  |  | 2 |
| zameranie priestorov **3. podlažia** objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcie IDPS spolu s príslušenstvom | | jv |  |  | 2 |
| omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS | | jv |  |  | 2 |
| upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach | | jv |  |  | 2 |
| odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu | | jv |  |  | 2 |
| dodanie dokumentácie v rozsahu:  a. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,  b. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS,  c. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu),  d. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. | | sada |  |  | 2 |
| **4.** | **objekt VO – 4. podlažie** | | | | |
| **dodanie a výmena IDPS – konštrukcia, odolnosť, rozmery, vlastnosti, konštrukčné prvky, dokumentácia, resp. ich ekvivalenty vrátane rozsahu požadovaných činností** | | | | | |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním pravým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným **bočným** svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným **horným** svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 4**5, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| konštrukcia IDPS určená na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. **2 860** mm a šírkou max. **2 120** mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém **ALUPROF MB78EI**, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu VO do schodiska chránenej únikovej cesty s / so:   1. hlavným dverným krídlom s **otváraním ľavým** s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **938** mm v množstve **1** ks, 2. vedľajším dverným krídlom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **582** mm v množstve **1** ks, 3. pevne zabudovaným neotvárateľným bočným svetlíkom s výškou max. **2 350** mm a šírkou max. **300** mm v množstve **2** ks, 4. pevne zabudovaným neotvárateľným horným svetlíkom s výškou max. **510** mm a šírkou max. **2 120** mm v množstve **1** ks, 5. požiarnou odolnosťou **EI 45**, 6. výplňou okien **CONTRAFLAM EI 45**, resp. jej ekvivalentom, 7. povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie **ELOX 1** (eloxovaný hliník), 8. uzatváraním K + K v množstve **1** ks, 9. zámkom jazýčkovým v množstve **1** ks, 10. kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve **1** sada, 11. samozatvárač s PO v množstve **2** ks, 12. koordinátor v množstve **1** ks. | | ks |  |  | 1 |
| demontáž pôvodných IDPS | | jv |  |  | 2 |
| zameranie priestorov **4. podlažia** objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcie IDPS spolu s príslušenstvom | | jv |  |  | 2 |
| omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcie IDPS | | jv |  |  | 2 |
| nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS | | jv |  |  | 2 |
| upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach | | jv |  |  | 2 |
| odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu | | jv |  |  | 2 |
| dodanie dokumentácie v rozsahu:  a. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,  b. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS,  c. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu),  d. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. | | sada |  |  | 2 |
| **Nekvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | | |
| Nekvantifikovateľné technické vlastnosti  *Uveďte označenie nekvantifikovateľnej technickej vlastnosti* | | Hodnota/charakteristika  *Uveďte krátkym textom požadovanú charakteristiku nekvantifikovateľnej technickej vlastnosti* | | | |
| Predmet zákazky musí vybraný uchádzač (ďalej len „VU“) realizovať na vysokej kvalitatívnej úrovni s dodržaním parametrov zadania, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce a v rozsahu a funkcionalite špecifikovanými VO, ako aj v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a technických noriem. | | Právne predpisy:   1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.“), 2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, 3. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru (ďalej len „vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z.“), 4. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.“), 5. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon NR SR č. 79/2015 Z. z.“), 6. ostatné platné právne predpisy, technické normy a prevádzkové predpisy majúce vzťah k predmetu zákazky.   **Pozn.:** Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | | | |
| Rozsah činností požadovaných pri realizácii predmetu zákazky. | | 1. demontáž pôvodných konštrukcií IDPS, 2. zameranie  priestorov podlaží objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcií IDPS, 3. dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcií IDPS spolu s príslušenstvom v priestoroch jednotlivých podlaží objektu VO, 4. omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcií IDPS v priestoroch suterénu a jednotlivých podlaží v objekte VO, 5. nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS, 6. upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach, 7. odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu, 8. dodanie dokumentácie v rozsahu: 9. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, 10. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS, 11. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu), 12. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky, 13. bezplatný záručný servis po dobu **24** mesiacov v rozsahu: 14. oprava vzniknutého poruchového stavu na konštrukcii IDPS, 15. vystavenie servisného protokolu, ktorý bude obsahovať:   1. identifikačné údaje o dodávateľskej organizácii a odborne spôsobilej osobe (pozn.: servisný technik), ktorá vykonala servisný zásah,  2. popis vzniknutého poruchového stavu,  3. časový údaj o trvaní servisného zásahu,  4. rozsah servisnej činnosti, resp. opravy,  5. súpis komponentov a inštalačného materiálu, ktoré boli vymenené, použité, resp. opravené,  6. prehlásenie servisného technika o bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia po vykonaní servisného zásahu.  **Pozn.:** Neoddeliteľnou súčasťou bezplatného záručného servisu sú aj dopravné náklady, odvoz a likvidácia zostatkového materiálu z vykonaných opráv vzniknutých poruchových stavov a ďalšie náklady vzniknuté pri realizácii bezplatného záručného servisu. | | | |
| **OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE** | | | | | |
| 1. VU predloží VO podrobnú Cenovú kalkuláciu v rozsahu tabuľky "Cenová kalkulácia", a to do 5 pracovných dní od poskytnutia tejto tabuľky VO, pričom do celkovej ceny za predmet zákazky/zmluvy uvedenej v cenovej kalkulácii musia byť zahrnuté všetky náklady VU majúce vzťah k plneniu predmetu zákazky. 2. VO poskytne tabuľku "Cenová kalkulácia" VU do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy. 3. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy sa skladá z cien za dodanie a výmenu jednotlivých konštrukcií IDPS realizovanú VU v rozsahu a funkcionalite uvedenými v obsahu špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy a v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a technických noriem, súčasťou ktorej sú náklady na:    1. demontáž pôvodných konštrukcií IDPS,    2. zameranie priestorov podlaží objektu VO určených na realizáciu predmetu zákazky za účelom stanovenia presných rozmerov konštrukcií IDPS,    3. dodanie, kompletizácia a následné osadenie konštrukcií IDPS spolu s príslušenstvom v priestoroch jednotlivých podlaží objektu VO,    4. omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení konštrukcií IDPS v priestoroch suterénu a jednotlivých podlaží v objekte VO,    5. nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených konštrukcií IDPS,    6. upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach,    7. odvoz a likvidácia vzniknutého stavebného odpadu,    8. dodanie dokumentácie v rozsahu:    9. sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru vyhotovená v rozsahu požiadaviek § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,    10. záručné listy dodaných konštrukcií IDPS,    11. doklad o uložení odpadu na skládku (pozn.: likvidácia stavebného odpadu),    12. ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky, 4. bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov v rozsahu: 5. oprava vzniknutého poruchového stavu na konštrukcii IDPS, 6. vystavenie servisného protokolu, ktorý bude obsahovať: 7. identifikačné údaje o dodávateľskej organizácii a odborne spôsobilej osobe (pozn.: servisný technik), ktorá vykonala servisný zásah, 8. popis vzniknutého poruchového stavu, 9. časový údaj o trvaní servisného zásahu, 10. rozsah servisnej činnosti, resp. opravy, 11. súpis komponentov a inštalačného materiálu, ktoré boli vymenené, použité, resp. opravené, 12. prehlásenie servisného technika o bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia po vykonaní servisného zásahu.   **Pozn.:** Neoddeliteľnou súčasťou bezplatného záručného servisu sú aj dopravné náklady, odvoz a likvidácia zostatkového materiálu z vykonaných opráv vzniknutých poruchových stavov a ďalšie náklady vzniknuté pri realizácii bezplatného záručného servisu.   1. VU nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky/zmluvy. Všetky ceny predložené VU zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 2. V prípade, ak VU ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH. 3. Celková cena a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené maximálne na dve (2) desatinné miesta. | | | | | |
| 1. VU sa zaväzuje do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť VO kontaktné údaje osoby zodpovednej za riadne plnenie predmetu zákazky/zmluvy v rozsahu: 2. meno a priezvisko, 3. telefonický kontakt, 4. e-mailová adresa. 5. Miestami plnenia je objekte VO na Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava. 6. VU predloží na spripomienkovanie a odsúhlasenie VO návrh predpokladaného „Harmonogramu realizácie dodania a výmeny konštrukcií IDPS (ďalej len „Harmonogram realizácie“)“, a to do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorom uvedie navrhované termíny realizácie predmetu zákazky/zmluvy v rozsahu: 7. predpokladaný termín zahájenia dodania a výmeny konštrukcií IDPS vo vzťahu k dodaniu, kompletizácii a osadeniu konštrukcií IDPS, ako aj k omietnutiu a zamaľovaniu stavebných otvorov a následnému nastaveniu správneho chodu uzatvárania dverných krídel inštalovaných konštrukcií IDPS v podmienkach miesta plnenia, 8. termín ukončenia modernizácie vo vzťahu k odovzdaniu jednotlivých konštrukcií IDPS v podmienkach príslušného miesta plnenia. 9. VO spripomienkuje návrh Harmonogramu realizácie do 3 pracovných dní od jeho predloženia, ktorý po zapracovaní pripomienok, resp. pozmeňujúcich návrhov zo strany VO odsúhlasí. 10. VO poskytne VU do 2 pracovných dní po odsúhlasení návrhu Harmonogramu realizácie zoznam kontaktných osôb VO zodpovedných za plnenie predmetu zákazky/zmluvy, ktorý bude obsahovať: 11. meno a priezvisko, 12. telefonický kontakt, 13. e-mailovú adresu. 14. VU bude realizovať predmet zákazky/zmluvy na základe objednávky VO vystavenej v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky/zmluvy. | | | | | |
| 1. Úhrada za predmet zákazky/zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. 2. Fakturácia za poskytnuté služby a činnosti bude realizovaná osobitne za jednotlivé miesta plnenia. VU predloží zodpovednému zamestnancovi VO po uskutočnení predmetu zákazky/zmluvy preberací protokol (resp. dodacie listy) z dodania predmetu zákazky s podrobným popisom vykonaných činností, uvedených v predmete zákazky. Preberací/ie protokol/y a dodacie listy po potvrdení VO budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne VO. 4. VU sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu VO, a to bezodkladne po ich vystavení. VU vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu VO. 5. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je sídlo VO. E-mailovú adresu, na ktorú VU zašle faktúru elektronicky VO oznámi VU do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. 6. VU vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). V prípade, ak faktúra vystavená VU nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, VO má právo takúto faktúru vrátiť VU na jej doplnenie, resp. opravu a VU je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. VU je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú VO v zmysle predošlého bodu. 7. Ak je VU identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento VU nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. VO v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. | | | | | |
| 1. VU musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). VO upozorňuje na skutočnosť, že prijatím zákona č. 343/2015 Z. z. došlo k úprave podmienok týkajúcich sa osobného postavenia, ako aj úprave podmienok zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. 2. VO upozorňuje, že VU musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky/zmluvy. V prípade pochybností VO je VU povinný na požiadanie VO v lehote určenej VO preukázať splnenie podmienok dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. V opačnom prípade je VO oprávnený odstúpiť od zmluvy. 3. Nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. | | | | | |