Príloha č. 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS predmetu zákazky** | | | | |
| Názov predmetu zákazky | „Maľovanie interiérových priestorov kancelárií a spoločných priestorov na prízemí a 1. poschodí v objekte SP pobočka Poprad, Ul. 1. mája 4053/24,  058 01 Poprad“ | | | |
| **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY** | | | | |
| **Kvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | |
| Kvantifikovateľné technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota technickej vlastnosti |
| ***Maľovanie*** |  |  |  |  |
| 1. ***Prízemie + garáže*** |  |  |  |  |
| Počet všetkých miestností a chodieb | ks | - | - | 34 |
| Plocha všetkých miestností a chodieb: | m2 | - | - | 2120 |
| * Penetrácia stien | m2 | - | - | 2120 |
| * Vysprávky stien | m2 | - | - | 181 |
| * Maľovanie stien – 2x | m2 | - | - | 2120 |
| * Zakrývanie, páskovanie | m2 | - | - | 310 |
|  |  |  |  |  |
| 1. ***1. Poschodie*** |  |  |  |  |
| Počet všetkých miestností a chodieb | ks | - | - | 44 |
| Plocha všetkých miestností a chodieb: | m2 | - | - | 2620 |
| * Penetrácia stien | m2 | - | - | 2620 |
| * Vysprávky stien | m2 | - | - | 210 |
| * Maľovanie stien – 2x | m2 | - | - | 2620 |
| * Zakrývanie, páskovanie | m2 | - | - | 520 |
| **Nekvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | |
| Nekvantifikovateľné technické vlastnosti | Charakteristika | | | |
| ***Maliarsky náter*** |  | | | |
| Materiál | Biely maliarsky náter, tónovateľný - zmes prírodných vápencov, plnív, aditív, fungicídnych látok, derivátov celulózy a vodnej disperzie makromolekulárnych látok | | | |
| Viskozita mPas | 3000 - 7000 | | | |
| pH | 8,5 - 11 | | | |
| Belosť | min. 91 % | | | |
| Kategória VOC | A/a | | | |
| Prahová hodnota obsahu prchavých organických látok (VOC) | 30 g/l | | | |
| Prestup vodných pár sd | max. 0,050 m | | | |
| Norma | EN 13300 | | | |
| Trieda podľa ČSN EN ISO | 5 | | | |
| Obsah neprchavých zložiek | min. 48 % | | | |
| Pridržnosť k betónu | min. 0,30 MPa | | | |
| ***Súčasť predmetu zákazky*** | * Príprava miestnosti na maľovanie zakrytím podlahy a okien, prípadne nábytku ochrannou fóliou * Opáskovanie zabudovaných častí vybavenia * Premiestnenie nábytku z kancelárií bez jeho poškodenia, resp. presunutie nábytku * Hĺbkový penetračný náter stien – rozsah 100% plochy * Oprava dier a prasklín – vysprávky sádrovaním – rozsah max. 10% plochy * Maľovanie stropov a stien miestností 2x – stropy bielou farbou, steny krémovou, vanilkovou alebo farbou bielej kávy – rozsah 100% plochy * Upratanie a vyčistenie pracoviska po ukončení prác * Spätné uloženie nábytku do kancelárií bez jeho poškodenia | | | |
| ***Požiadavky*** | 1. Fakturovať sa bude podľa skutočnej výmery maľovaných plôch, vysprávky podkladu (oprava prasklín; penetrácia podkladu). | | | |
| ***Realizácia predmetu zákazky*** | Plnenie predmetu zákazky bude uskutočňované každý týždeň prednostne so začiatkom vo štvrtok od 12:00 hod do nedele do 24:00 hod. V prípade dohody s objednávateľom je možné realizovať predmet zákazky aj v iné pracovné dni tak, aby nedošlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa. | | | |
| ***Technické požiadavky predmetu zákazky*** | 1. Práce musia byť vyhotovené pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. | | | |
| 1. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov. | | | |
| 1. Nakladanie s odpadmi bude uchádzač (zhotoviteľ) povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v súťažnej ponuke v kalkulácii ceny. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane víťazného uchádzača, pokutu znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač. | | | |
| ***Dĺžka plnenia zákazky*** | Do 31.12.2021 | | | |
| ***Kvantitatívne požiadavky predmetu zákazky*** | Vyžaduje sa realizácia predmetu zákazky podľa rozsahu určeného objednávateľom | | | |
| ***Ostatné požiadavky predmetu zákazky*** | Počas realizácie prác je nutné zabezpečenie náležitej ochrany okien a vypínačov, taktiež zabezpečenie ochrany proti poškodeniu podláh a interiéru budovy (napr. vlnitým kartónovým papierom a pod.)  Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri a exteriéri budovy a odstránenie odpadov na vlastné náklady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ zabezpečiť poriadok na náklady uchádzača a tieto náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. | | | |
| ***Navrhované kritéria na vyhodnotenie ponúk*** | 1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia cena za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH | | | |
| 1. Úspešnosť ponúk uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien za dodanie predmetu zákazky | | | |
| ***Predloženie dokladov*** | Uchádzač je povinný predložiť technické údaje o použitej maliarskej farbe.  Objednávateľ požaduje od úspešného uchádzača dodanie referencií a výpis z Obchodného registra, prípadne Živnostenského registra. | | | |
| **OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE** | | | | |
| * Cena za plnenie je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením, vrátane dopravy, materiálu na vysprávky, dodávku, maľovanie, zakrývanie nábytku, opáskovanie, vyrovnanie podkladovej vrstvy a súvisiace činnosti s tým spojené; nákladov za odvoz odpadu na skládku a poplatku za jeho uloženie. | | | | |
| * Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. | | | | |
| * Celková cena predmetu zmluvy a cena za jednotlivé položky obsahujú všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy. | | | | |
| * Dodávateľ je povinný predložiť do 7. dní od uzavretia zmluvy materiálové listy od výrobcu maliarskeho náteru preukazujúce splnenie požiadaviek objednávateľa na technické vlastnosti/charakteristiky uvedené v Nekvantifikovateľných technických vlastnostiach. | | | | |
| * Miestom plnenia je Poprad, ktorý je uvedený v Technickej špecifikácii predmetu zákazky; presnú adresu s kontaktnými osobami objednávateľ poskytne dodávateľovi do 4 dní po uzavretí zmluvy. | | | | |
| * Práce sa budú vykonávať postupne na etapy ( napr. 4-5 kancelárie v danom mieste plnenia). | | | | |
| * Dodávateľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať predmet zmluvy tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. | | | | |
| * Cena za skutočne dodaný/poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovených a doručených faktúr. | | | | |
| * Fakturovať sa bude podľa skutočnej výmery realizovaného maľovania interiérov, vysprávky podkladu (vyrovnanie, oprava prasklín a dier; penetrácia podkladu). | | | | |
| * Fakturácia sa uskutoční podľa miesta plnenia a to až po ukončení realizácie predmetu zákazky. Podkladom pre vyhotovenie faktúry je riadne a včasné realizovanie plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými zamestnancami oboch zmluvných strán. | | | | |